<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.3.13b.12.02.3806" moduleId="1a4bfb87a0f0fd2c59be43f3497d72e6">
    <version>4</version>
    <author>Lionel Michel</author>
    <title>XBee</title>
    <label>U</label>
    <date>2009-10-23</date>
    <tags>
        <tag>XBee</tag>
        <tag>wireless</tag>
	<tag>serial</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">XBee</property>
        <property name="pins">20</property>
	<property name="model">XBee ZNet 2.5</property>
    </properties>
    <description>XBee embedded RF module.</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/xbee.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/xbee.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/xbee.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/xbee_20_2mm_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
		<layer layerId="silkscreen"/>
            <layer layerId="copper1"/></layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector15" name="pin16" type="male">
            <description>RTS / AD6 / DIO6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector15pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" name="pin8" type="male">
            <description>Do Not Connect!</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" name="pin17" type="male">
            <description>AD3 / DIO3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector16pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" name="pin9" type="male">
            <description>DTR / SLEEP_RQ / DI8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" name="pin18" type="male">
            <description>AD2 / DIO2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector17pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" name="GND" type="male">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" name="pin19" type="male">
            <description>AD1 / DIO1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector18pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" name="pin20" type="male">
            <description>AD0 / DIO0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector19pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" name="VCC" type="male">
            <description>Supply Voltage</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="pin2" type="male">
            <description>DOUT</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="pin3" type="male">
            <description>DIN / CONFIG</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" name="pin11" type="male">
            <description>AD4 / DIO4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" name="pin12" type="male">
            <description>CTS / DIO7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector3" name="pin4" type="male">
            <description>DO8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" name="pin5" type="male">
            <description>RESET</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" name="pin13" type="male">
            <description>ON / SLEEP</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" name="pin6" type="male">
            <description>PWM0 / RSSI</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" name="pin14" type="male">
            <description>VREF</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" name="pin7" type="male">
            <description>PWM1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" name="pin15" type="male">
            <description>Associate / AD5 / DIO5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>