<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.6.5b.01.02.5717" moduleId="Adafruit_Atmega32u4_Breakout">
    <author>Christophe Augier</author>
    <title>Adafruit Atmega32u4 Breakout Board</title>
    <label>Adafruit Atmega32u4</label>
    <date>2011-11-11</date>
    <tags>
        <tag>adafruit</tag>
        <tag>atmega32u4</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">Microcontroller Board</property>
        <property name="part number">Atmega 32u4</property>
    </properties>
    <views>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/Adafruit_Atmega32u4_Breakout.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <iconView>
            <layers image="icon/Adafruit_Atmega32u4_Breakout.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/Adafruit_Atmega32u4_Breakout.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/Adafruit_Atmega32u4_Breakout.svg">
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="copper1"/>
            </layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector type="female" id="connector20" name="ISP">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector20pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector20pin" layer="schematic" terminalId="connector20terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector20pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector20pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="female" id="connector21" name="ISP">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector21pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector21pin" layer="schematic" terminalId="connector21terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector21pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector21pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="female" id="connector16" name="ISP">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector16pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector16pin" layer="schematic" terminalId="connector16terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector16pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector16pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="female" id="connector17" name="ISP">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector17pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector17pin" layer="schematic" terminalId="connector17terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector17pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector17pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="female" id="connector18" name="ISP">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector18pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector18pin" layer="schematic" terminalId="connector18terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector18pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector18pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="female" id="connector19" name="ISP">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector19pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector19pin" layer="schematic" terminalId="connector19terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector19pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector19pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector3" name="F1">
            <description>Analog pin (Arduino A4)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector3pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector4" name="F4">
            <description>Analog pin (Arduino A3)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector5" name="F5">
            <description>Analog pin (Arduino A2)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector5pin" layer="schematic" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector6" name="F6">
            <description>Analog pin (Arduino A1)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector6pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector6pin" layer="schematic" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector6pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector6pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector22" name="3V">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector22pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector22pin" layer="schematic" terminalId="connector22terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector22pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector22pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector7" name="F7">
            <description>Analog pin (Arduino A0)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector7pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector7pin" layer="schematic" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector7pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector7pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector23" name="E6">
            <description>Green Boot LED (Arduino 7) </description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector23pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector23pin" layer="schematic" terminalId="connector23terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector23pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector23pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector8" name="C7">
            <description>Digital pin (Arduino 13)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector8pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector8pin" layer="schematic" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector8pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector8pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector24" name="B0">
            <description>Digital pin (Arduino 14 - Serial RX LED)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector24pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector24pin" layer="schematic" terminalId="connector24terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector24pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector24pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector9" name="C6">
            <description>Digital pin (Arduino 5)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector9pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector9pin" layer="schematic" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector9pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector9pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector25" name="B1">
            <description>Digital pin (Arduino 15 - SPI  SCK)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector25pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector25pin" layer="schematic" terminalId="connector25terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector25pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector25pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector26" name="B2">
            <description>Digital pin (Arduino 16 - SPI MOSI)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector26pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector26pin" layer="schematic" terminalId="connector26terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector26pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector26pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector27" name="B3">
            <description>Digital pin (Arduino 17 - SPI MISO)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector27pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector27pin" layer="schematic" terminalId="connector27terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector27pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector27pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector28" name="D0">
            <description>Digital pin (Arduino 3)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector28pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector28pin" layer="schematic" terminalId="connector28terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector28pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector28pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector29" name="D1">
            <description>Digital pin (Arduino 2)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector29pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector29pin" layer="schematic" terminalId="connector29terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector29pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector29pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector30" name="D2">
            <description>Digital pin (Arduino 0 - Serial RX)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector30pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector30pin" layer="schematic" terminalId="connector30terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector30pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector30pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector31" name="D3">
            <description>Digital pin (Arduino 1 - Serial TX)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector31pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector31pin" layer="schematic" terminalId="connector31terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector31pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector31pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector32" name="D4">
            <description>Digital pin (Arduino 4)
Analog pin (Arduino A6)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector32pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector32pin" layer="schematic" terminalId="connector32terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector32pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector32pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector33" name="D5">
            <description>Digital pin (Arduino Serial TX LED)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector33pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector33pin" layer="schematic" terminalId="connector33terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector33pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector33pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector34" name="D6">
            <description>Digital pin (Arduino 12)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector34pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector34pin" layer="schematic" terminalId="connector34terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector34pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector34pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector35" name="D7">
            <description>Digital pin (Arduino 6)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector35pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector35pin" layer="schematic" terminalId="connector35terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector35pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector35pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector36" name="GND">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector36pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector36pin" layer="schematic" terminalId="connector36terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector36pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector36pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector37" name="RST">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector37pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector37pin" layer="schematic" terminalId="connector37terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector37pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector37pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector10" name="B7">
            <description>Digital pin (Arduino 11)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector10pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector10pin" layer="schematic" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector10pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector10pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector11" name="B6">
            <description>Digital pin (Arduino 10)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector11pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector11pin" layer="schematic" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector11pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector11pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector12" name="B5">
            <description>Digital pin (Arduino 9)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector12pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector12pin" layer="schematic" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector12pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector12pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector13" name="B4">
            <description>Digital pin (Arduino 8)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector13pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector13pin" layer="schematic" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector13pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector13pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector14" name="GND">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector14pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector14pin" layer="schematic" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector14pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector14pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector15" name="VCC">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector15pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector15pin" layer="schematic" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector15pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector15pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector0" name="5V">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector1" name="A">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2" name="F0">
            <description>Analog pin (Arduino A5)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
