<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.6.3b.08.16.5401" moduleId="8606aaeac6ae43adf3f4ee2ce89b9d0b">
    <version>4</version>
    <author>Luis Emiro Linares Garcia</author>
    <title>ATmega644</title>
    <label>Atmega644</label>
    <date>2009-10-23</date>
    <tags>
        <tag>AVR</tag>
        <tag>ATmega</tag>
        <tag>ATmega644</tag>
        <tag>IC</tag>
        <tag>DIP</tag>
        <tag>Microcontroller</tag>
        <tag>Atmel</tag>
        <tag>through-hole</tag>
    </tags>
    <properties>
				<property name="version">Atmega644</property>
      	<property name="family">Microcontroller</property>
				<property name="type">Atmel AVR</property>
 				<property name="package">pdpi</property>
        <property name="chip label">Atmega644</property>
        <property name="pins">40</property>
        <property name="variant">pdpi40 THT</property>
    </properties>
    <description>AVR 8-bit microcontroller.</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/microcontroller.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/ATmega644c3.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/DIP___40_pins491bd.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="copper1"/>
            </layers>
        </pcbView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/ATmega644c3.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector3" type="male" name="PB3">
            <description>(4) PC0A / AIN1 / PCINT11</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" type="male" name="PD7">
            <description>(21) OC2A / PCINT31</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector20pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" type="male" name="PB4">
            <description>(5) OC0B / SS / PCINT2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" type="male" name="PC0">
            <description>(22) SCL / PCINT16</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector21pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" type="male" name="PB5">
            <description>(6) MOSI / PCINT13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector22" type="male" name="PC1">
            <description>(23) SDA / PCINT17</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector22pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" type="male" name="PB6">
            <description>(7) MISO / PCINT14</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" type="male" name="PB7">
            <description>(8) SCK / PCINT15</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector23" type="male" name="PC2">
            <description>(24) TCK / PCINT18</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector23pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" type="male" name="RESET">
            <description>(9) RESET</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector24" type="male" name="PC3">
            <description>(25) TMS / PCINT19</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector24pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" type="male" name="VCC">
            <description>(10) VCC</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector25" type="male" name="PC4">
            <description>(26) TDO / PCINT20</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector25pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector26" type="male" name="PC5">
            <description>(27) TDI / PCINT21</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector26pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector27" type="male" name="PC6">
            <description>(28) TOSC1 / PCINT22</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector27pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector28" type="male" name="PC7">
            <description>(29) TOSC2 / PCINT23</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector28pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector28pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector29" type="male" name="AVCC">
            <description>(30) Analog Supply Voltage</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector29pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector29pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector30" type="male" name="GND">
            <description>(31) GND 2nd node</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector30pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector30pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector31" type="male" name="AREF">
            <description>(32) Analog Reference Voltage</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector31pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector31pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector32" type="male" name="PA7">
            <description>(33) ADC7 / PCINT7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector32pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector32pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector33" type="male" name="PA6">
            <description>(34) ADC6 / PCINT6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector33pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector33pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector34" type="male" name="PA5">
            <description>(35) ADC5 / PCINT5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector34pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector34pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector35" type="male" name="PA4">
            <description>(36) ADC4 / PCINT4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector35pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector35pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector36" type="male" name="PA3">
            <description>(37) ADC3 / PCINT3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector36pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector36pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector37" type="male" name="PA2">
            <description>(38) ADC2 / PCINT2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector37pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector37pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector38" type="male" name="PA1">
            <description>(39) ADC1 / PCINT1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector38pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector38pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector39" type="male" name="PA0">
            <description>(40) ADC0 / PCINT0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector39pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector39pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" type="male" name="GND">
            <description>(11) GND</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" type="male" name="XTAL2">
            <description>(12) XTAL2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" type="male" name="XTAL1">
            <description>(13) XTAL1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" type="male" name="PD0">
            <description>(14) RXD0 / PCINT24</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" type="male" name="PD1">
            <description>(15) TXD0 / PCINT25</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector15" type="male" name="PD2">
            <description>(16) INT0 / PCINT26</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector15pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" type="male" name="PD3">
            <description>(17) INT1 / PCINT27</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector16pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" type="male" name="PD4">
            <description>(18) OC1B / PCINT28</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector17pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" type="male" name="PD5">
            <description>(19) OC1A / PCINT29</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector18pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" type="male" name="PD6">
            <description>(20) OC2B / ICP / PCINT30</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector19pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" type="male" name="PB0">
            <description>(1) XCK0 / T0 / PCINT8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" type="male" name="PB1">
            <description>(2) CLKO / T1 / PCINT9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" type="male" name="PB2">
            <description>(3) INT2 / AIN0 / PCINT10</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
