<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.7.1b.03.10.5908" moduleId="83fdcaa81d3a1b40d252954136f96f24">
    <version>4</version>
    <author>Uğur Can Bastık</author>
    <title>PIC 16F877A</title>
    <label>PIC 16F877A</label>
    <date>2012-02-18</date>
    <tags>
        <tag>DIP</tag>
        <tag>PIC</tag>
        <tag>Microchip</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">Microcontroller Board (PICAXE)</property>
				<property name="variant">PICAXE-16</property>
				<property name="package">THT</property>
        <property name="editable pin labels">true</property>
        <property name="chip label">PIC 16F877A</property>
    </properties>
    <description>Microchip PIC 16F877A microcontroller</description>
    <views>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/PIC_16F877A_breadboard.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/PIC_16F877A_schematic.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/PIC_16F877A_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="copper1"/>
            </layers>
        </pcbView>
        <iconView>
            <layers image="icon/PIC_16F877A_icon.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector3" type="male" name="RA2/AN2">
            <description>pin 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" type="male" name="RD2/PSP2">
            <description>pin 21</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector20pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" type="male" name="RA3/AN3">
            <description>pin 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" type="male" name="RD3/PSP3">
            <description>pin 22</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector21pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" type="male" name="RA4">
            <description>pin 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector22" type="male" name="RC4">
            <description>pin 23</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector22pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" type="male" name="RA5/AN4/SS">
            <description>pin 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" type="male" name="RE0/RD/AN5">
            <description>pin 8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector23" type="male" name="RC5">
            <description>pin 24</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector23pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" type="male" name="RE1/WR/AN6">
            <description>pin 9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector24" type="male" name="RC6/TX/CK">
            <description>pin 25</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector24pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" type="male" name="RE2/CS/AN7">
            <description>pin 10</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector25" type="male" name="RC7/RX/DT">
            <description>pin 26</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector25pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector26" type="male" name="RD4/PSP4">
            <description>pin 27</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector26pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector27" type="male" name="RD5/PSP5">
            <description>pin 28</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector27pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector28" type="male" name="RD6/PSP6">
            <description>pin 29</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector28pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector28pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector29" type="male" name="RD7/PSP7">
            <description>pin 30</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector29pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector29pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector30" type="male" name="VSS">
            <description>pin 31</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector30pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector30pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector31" type="male" name="VDD">
            <description>pin 32</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector31pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector31pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector32" type="male" name="RB0/INT">
            <description>pin 33</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector32pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector32pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector33" type="male" name="RB1">
            <description>pin 34</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector33pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector33pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector34" type="male" name="RB2">
            <description>pin 35</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector34pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector34pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector35" type="male" name="RB3">
            <description>pin 36</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector35pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector35pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector36" type="male" name="RB4">
            <description>pin 37</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector36pin"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector36pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector36pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector37" type="male" name="RB5">
            <description>pin 38</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector37pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector37pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector38" type="male" name="RB6">
            <description>pin 39</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector38pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector38pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector39" type="male" name="RB7">
            <description>pin 40</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector39pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector39pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" type="male" name="VDD">
            <description>pin 11</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" type="male" name="VSS">
            <description>pin 12</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" type="male" name="OSC1/CLKIN">
            <description>pin 13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" type="male" name="OSC2/CLKOUT">
            <description>pin 14</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" type="male" name="RC0">
            <description>pin 15</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector15" type="male" name="RC1">
            <description>pin 16</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector15pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector16" type="male" name="RC2">
            <description>pin 17</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector16pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector17" type="male" name="RC3">
            <description>pin 18</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector17pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" type="male" name="RD0/PSP0">
            <description>pin 19</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector18pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" type="male" name="RD1/PSP1">
            <description>pin 20</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector19pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" type="male" name="MCLR">
            <description>pin 1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" type="male" name="RA0/AN0">
            <description>pin 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" type="male" name="RA1/AN1">
            <description>pin 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
