<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.5.2b.02.18.4756' moduleId='mega2560'>
<version>4</version>
<date>2011-10-06</date>
<author>jonathan</author>
<description>AVR 8-bit microcontroller.</description>
<title>mega2560</title>
<tags>
        <tag>AVR</tag>
        <tag>ATmega</tag>
        <tag>ATmega2560</tag>
        <tag>IC</tag>
        <tag>Microcontroller</tag>
        <tag>Atmel</tag>
        <tag>SMD</tag>
</tags>
<properties>
	<property name="version">Atmega2560</property>
	<property name="family">Microcontroller</property>
	<property name="type">Atmel AVR</property>
	<property name="package">tqfp</property>
	<property name="variant">tqfp100 8mm</property>
	
</properties>

<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/mega2560_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/mega2560_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/mega2560_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/mega2560_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector0' type='male' name='(OC0B) PG5'>
<description>(OC0B) PG5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector1' type='male' name='(RXD0/PCINT8) PE0'>
<description>(RXD0/PCINT8) PE0</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector1pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='(TXD0) PE1'>
<description>(TXD0) PE1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='male' name='(XCK0/AIN0) PE2'>
<description>(XCK0/AIN0) PE2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector3pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='male' name='(OC3A/AIN1) PE3'>
<description>(OC3A/AIN1) PE3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector4pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='male' name='(OC3B/INT4) PE4'>
<description>(OC3B/INT4) PE4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector5pin' terminalId='connector5terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector5pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector6' type='male' name='(OC3C/INT5) PE5'>
<description>(OC3C/INT5) PE5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector6pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector6pin' terminalId='connector6terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector6pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector7' type='male' name='(T3/INT6) PE6'>
<description>(T3/INT6) PE6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector7pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector7pin' terminalId='connector7terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector7pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector8' type='male' name='(CLKO/ICP3/INT7) PE7'>
<description>(CLKO/ICP3/INT7) PE7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector8pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector8pin' terminalId='connector8terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector8pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector9' type='male' name='VCC'>
<description>VCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector9pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector9pin' terminalId='connector9terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector9pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector10' type='male' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector10pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector10pin' terminalId='connector10terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector10pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector11' type='male' name='(RXD2) PH0'>
<description>(RXD2) PH0</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector11pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector11pin' terminalId='connector11terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector11pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector12' type='male' name='(TXD2) PH1'>
<description>(TXD2) PH1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector12pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector12pin' terminalId='connector12terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector12pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector13' type='male' name='(XCK2) PH2'>
<description>(XCK2) PH2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector13pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector13pin' terminalId='connector13terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector13pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector14' type='male' name='(OC4A) PH3'>
<description>(OC4A) PH3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector14pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector14pin' terminalId='connector14terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector14pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector15' type='male' name='(OC4B) PH4'>
<description>(OC4B) PH4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector15pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector15pin' terminalId='connector15terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector15pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector16' type='male' name='(OC4C) PH5'>
<description>(OC4C) PH5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector16pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector16pin' terminalId='connector16terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector16pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector17' type='male' name='(OC2B) PH6'>
<description>(OC2B) PH6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector17pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector17pin' terminalId='connector17terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector17pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector18' type='male' name='(SS/PCINT0) PB0'>
<description>(SS/PCINT0) PB0</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector18pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector18pin' terminalId='connector18terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector18pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector19' type='male' name='(SCK/PCINT1) PB1'>
<description>(SCK/PCINT1) PB1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector19pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector19pin' terminalId='connector19terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector19pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector20' type='male' name='(MOSI/PCINT2) PB2'>
<description>(MOSI/PCINT2) PB2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector20pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector20pin' terminalId='connector20terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector20pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector21' type='male' name='(MISO/PCINT3) PB3'>
<description>(MISO/PCINT3) PB3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector21pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector21pin' terminalId='connector21terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector21pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector22' type='male' name='(OC2A/PCINT4) PB4'>
<description>(OC2A/PCINT4) PB4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector22pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector22pin' terminalId='connector22terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector22pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector23' type='male' name='(OC1A/PCINT5) PB5'>
<description>(OC1A/PCINT5) PB5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector23pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector23pin' terminalId='connector23terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector23pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector24' type='male' name='(OC1B/PCINT6) PB6'>
<description>(OC1B/PCINT6) PB6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector24pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector24pin' terminalId='connector24terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector24pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector25' type='male' name='(OC0A/OC1C/PCINT7) PB7'>
<description>(OC0A/OC1C/PCINT7) PB7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector25pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector25pin' terminalId='connector25terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector25pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector26' type='male' name='(T4) PH7'>
<description>(T4) PH7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector26pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector26pin' terminalId='connector26terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector26pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector27' type='male' name='(TOSC2) PG3'>
<description>(TOSC2) PG3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector27pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector27pin' terminalId='connector27terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector27pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector28' type='male' name='(TOSC1) PG4'>
<description>(TOSC1) PG4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector28pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector28pin' terminalId='connector28terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector28pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector29' type='male' name='RESET'>
<description>RESET</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector29pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector29pin' terminalId='connector29terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector29pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector30' type='male' name='VCC'>
<description>VCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector30pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector30pin' terminalId='connector30terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector30pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector31' type='male' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector31pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector31pin' terminalId='connector31terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector31pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector32' type='male' name='XTAL2'>
<description>XTAL2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector32pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector32pin' terminalId='connector32terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector32pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector33' type='male' name='XTAL1'>
<description>XTAL1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector33pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector33pin' terminalId='connector33terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector33pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector34' type='male' name='(ICP4) PL0'>
<description>(ICP4) PL0</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector34pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector34pin' terminalId='connector34terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector34pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector35' type='male' name='(ICP5) PL1'>
<description>(ICP5) PL1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector35pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector35pin' terminalId='connector35terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector35pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector36' type='male' name='(T5) PL2'>
<description>(T5) PL2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector36pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector36pin' terminalId='connector36terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector36pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector37' type='male' name='(OC5A) PL3'>
<description>(OC5A) PL3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector37pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector37pin' terminalId='connector37terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector37pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector38' type='male' name='(OC5B) PL4'>
<description>(OC5B) PL4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector38pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector38pin' terminalId='connector38terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector38pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector39' type='male' name='(OC5C) PL5'>
<description>(OC5C) PL5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector39pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector39pin' terminalId='connector39terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector39pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector40' type='male' name='PL6'>
<description>PL6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector40pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector40pin' terminalId='connector40terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector40pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector41' type='male' name='PL7'>
<description>PL7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector41pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector41pin' terminalId='connector41terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector41pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector42' type='male' name='(SCL/INT0) PD0'>
<description>(SCL/INT0) PD0</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector42pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector42pin' terminalId='connector42terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector42pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector43' type='male' name='(SDA/INT1) PD1'>
<description>(SDA/INT1) PD1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector43pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector43pin' terminalId='connector43terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector43pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector44' type='male' name='(RXD1/INT2) PD2'>
<description>(RXD1/INT2) PD2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector44pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector44pin' terminalId='connector44terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector44pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector45' type='male' name='(TXD1/INT3) PD3'>
<description>(TXD1/INT3) PD3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector45pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector45pin' terminalId='connector45terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector45pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector46' type='male' name='(ICP1) PD4'>
<description>(ICP1) PD4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector46pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector46pin' terminalId='connector46terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector46pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector47' type='male' name='(XCK1) PD5'>
<description>(XCK1) PD5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector47pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector47pin' terminalId='connector47terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector47pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector48' type='male' name='(T1) PD6'>
<description>(T1) PD6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector48pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector48pin' terminalId='connector48terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector48pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector49' type='male' name='(T0) PD7'>
<description>(T0) PD7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector49pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector49pin' terminalId='connector49terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector49pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector50' type='male' name='PG0 (WR)'>
<description>PG0 (WR)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector50pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector50pin' terminalId='connector50terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector50pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector51' type='male' name='PG1 (RD)'>
<description>PG1 (RD)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector51pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector51pin' terminalId='connector51terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector51pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector52' type='male' name='PC0 (A8)'>
<description>PC0 (A8)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector52pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector52pin' terminalId='connector52terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector52pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector53' type='male' name='PC1 (A9)'>
<description>PC1 (A9)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector53pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector53pin' terminalId='connector53terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector53pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector54' type='male' name='PC2 (A10)'>
<description>PC2 (A10)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector54pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector54pin' terminalId='connector54terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector54pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector55' type='male' name='PC3 (A11)'>
<description>PC3 (A11)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector55pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector55pin' terminalId='connector55terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector55pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector56' type='male' name='PC4 (A12)'>
<description>PC4 (A12)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector56pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector56pin' terminalId='connector56terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector56pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector57' type='male' name='PC5 (A13)'>
<description>PC5 (A13)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector57pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector57pin' terminalId='connector57terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector57pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector58' type='male' name='PC6 (A14)'>
<description>PC6 (A14)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector58pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector58pin' terminalId='connector58terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector58pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector59' type='male' name='PC7 (A15)'>
<description>PC7 (A15)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector59pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector59pin' terminalId='connector59terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector59pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector60' type='male' name='VCC'>
<description>VCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector60pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector60pin' terminalId='connector60terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector60pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector61' type='male' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector61pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector61pin' terminalId='connector61terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector61pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector62' type='male' name='PJ0 (RXD3/PCINT9)'>
<description>PJ0 (RXD3/PCINT9)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector62pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector62pin' terminalId='connector62terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector62pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector63' type='male' name='PJ1 (TXD3/PCINT10)'>
<description>PJ1 (TXD3/PCINT10)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector63pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector63pin' terminalId='connector63terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector63pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector64' type='male' name='PJ2 (XCK3/PCINT11)'>
<description>PJ2 (XCK3/PCINT11)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector64pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector64pin' terminalId='connector64terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector64pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector65' type='male' name='PJ3 (PCINT12)'>
<description>PJ3 (PCINT12)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector65pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector65pin' terminalId='connector65terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector65pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector66' type='male' name='PJ4 (PCINT13)'>
<description>PJ4 (PCINT13)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector66pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector66pin' terminalId='connector66terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector66pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector67' type='male' name='PJ5 (PCINT14)'>
<description>PJ5 (PCINT14)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector67pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector67pin' terminalId='connector67terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector67pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector68' type='male' name='PJ6 (PCINT15)'>
<description>PJ6 (PCINT15)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector68pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector68pin' terminalId='connector68terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector68pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector69' type='male' name='PG2 (ALE)'>
<description>PG2 (ALE)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector69pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector69pin' terminalId='connector69terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector69pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector70' type='male' name='PA7 (AD7)'>
<description>PA7 (AD7)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector70pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector70pin' terminalId='connector70terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector70pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector71' type='male' name='PA6 (AD6)'>
<description>PA6 (AD6)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector71pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector71pin' terminalId='connector71terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector71pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector72' type='male' name='PA5 (AD5)'>
<description>PA5 (AD5)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector72pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector72pin' terminalId='connector72terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector72pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector73' type='male' name='PA4 (AD4)'>
<description>PA4 (AD4)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector73pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector73pin' terminalId='connector73terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector73pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector74' type='male' name='PA3 (AD3)'>
<description>PA3 (AD3)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector74pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector74pin' terminalId='connector74terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector74pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector75' type='male' name='PA2 (AD2)'>
<description>PA2 (AD2)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector75pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector75pin' terminalId='connector75terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector75pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector76' type='male' name='PA1 (AD1)'>
<description>PA1 (AD1)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector76pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector76pin' terminalId='connector76terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector76pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector77' type='male' name='PA0 (AD0)'>
<description>PA0 (AD0)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector77pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector77pin' terminalId='connector77terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector77pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector78' type='male' name='PJ7'>
<description>PJ7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector78pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector78pin' terminalId='connector78terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector78pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector79' type='male' name='VCC'>
<description>VCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector79pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector79pin' terminalId='connector79terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector79pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector80' type='male' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector80pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector80pin' terminalId='connector80terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector80pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector81' type='male' name='PK7 (ADC15/PCINT23)'>
<description>PK7 (ADC15/PCINT23)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector81pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector81pin' terminalId='connector81terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector81pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector82' type='male' name='PK6 (ADC14/PCINT22)'>
<description>PK6 (ADC14/PCINT22)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector82pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector82pin' terminalId='connector82terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector82pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector83' type='male' name='PK5 (ADC13/PCINT21)'>
<description>PK5 (ADC13/PCINT21)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector83pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector83pin' terminalId='connector83terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector83pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector84' type='male' name='PK4 (ADC12/PCINT20)'>
<description>PK4 (ADC12/PCINT20)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector84pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector84pin' terminalId='connector84terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector84pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector85' type='male' name='PK3 (ADC11/PCINT19)'>
<description>PK3 (ADC11/PCINT19)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector85pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector85pin' terminalId='connector85terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector85pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector86' type='male' name='PK2 (ADC10/PCINT18)'>
<description>PK2 (ADC10/PCINT18)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector86pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector86pin' terminalId='connector86terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector86pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector87' type='male' name='PK1 (ADC9/PCINT17)'>
<description>PK1 (ADC9/PCINT17)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector87pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector87pin' terminalId='connector87terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector87pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector88' type='male' name='PK0 (ADC8/PCINT16)'>
<description>PK0 (ADC8/PCINT16)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector88pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector88pin' terminalId='connector88terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector88pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector89' type='male' name='PF7 (ADC7/TDI)'>
<description>PF7 (ADC7/TDI)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector89pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector89pin' terminalId='connector89terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector89pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector90' type='male' name='PF6 (ADC6/TDO)'>
<description>PF6 (ADC6/TDO)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector90pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector90pin' terminalId='connector90terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector90pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector91' type='male' name='PF5 (ADC5/TMS)'>
<description>PF5 (ADC5/TMS)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector91pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector91pin' terminalId='connector91terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector91pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector92' type='male' name='PF4 (ADC4/TCK)'>
<description>PF4 (ADC4/TCK)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector92pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector92pin' terminalId='connector92terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector92pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector93' type='male' name='PF3 (ADC3)'>
<description>PF3 (ADC3)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector93pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector93pin' terminalId='connector93terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector93pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector94' type='male' name='PF2 (ADC2)'>
<description>PF2 (ADC2)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector94pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector94pin' terminalId='connector94terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector94pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector95' type='male' name='PF1 (ADC1)'>
<description>PF1 (ADC1)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector95pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector95pin' terminalId='connector95terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector95pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector96' type='male' name='PF0 (ADC0)'>
<description>PF0 (ADC0)</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector96pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector96pin' terminalId='connector96terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector96pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector97' type='male' name='AREF'>
<description>AREF</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector97pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector97pin' terminalId='connector97terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector97pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector98' type='male' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector98pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector98pin' terminalId='connector98terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector98pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector99' type='male' name='AVCC'>
<description>AVCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector99pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector99pin' terminalId='connector99terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector99pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id='vcc'>
<nodeMember connectorId='connector9'/>
<nodeMember connectorId='connector30'/>
<nodeMember connectorId='connector60'/>
<nodeMember connectorId='connector79'/>
</bus>
<bus id='gnd'>
<nodeMember connectorId='connector10'/>
<nodeMember connectorId='connector31'/>
<nodeMember connectorId='connector61'/>
<nodeMember connectorId='connector80'/>
<nodeMember connectorId='connector98'/>
</bus>
</buses>
</module>
