<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-PowerIC-SPX29302-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-PowerIC' SPX29302  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>3A LDO regulator</description>
<title>SPX29302</title>
<tags>
<tag>Q5-DD_SPX29300</tag>
<tag>SPX29302</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">q5-dd_spx29300</property>
<property name="family">sparkfun Voltage Regulator</property>
<property name="features">LDO</property>
<property name="current">3A</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-poweric_q5-dd_spx29300_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-poweric_spx29300_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-poweric_q5-dd_spx29300_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-poweric_q5-dd_spx29300_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector4" name="ADJUST" type="male">
<description>ADJUST</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="ENABLE" type="male">
<description>ENABLE</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="VIN" type="male">
<description>VIN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="VOUT" type="male">
<description>VOUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id="GND">
<nodeMember connectorId="connector2"/>
<nodeMember connectorId="connector5"/>
</bus>
</buses>
</module>