<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.3.6b.08.14.3340" moduleId="a7b011d4-01c1-4879-bb6a-93483b7c211c4">
<version>4</version>
    <author>Mr.T</author>
    <title>74HC595 SMD</title>
    <label>U</label>
    <date>2010-09-24</date>
    <tags>
        <tag>IC</tag>
        <tag>Shift Register</tag>
    <tag>SMD</tag></tags>
    <properties>
        <property name="family">Logic IC</property>
        <property name="logic family">74xx</property>
        <property name="package">SO16 [SMD]</property>
    </properties>
    <description>8-bit parallel-load shift registers</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/74HC595.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/74HC595.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/SMD_SO16_DT.svg">
                <layer layerId="silkscreen"/>
            <layer layerId="copper1"/></layers>
        </pcbView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/74HC595.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector15" name="VCC" type="male">
            <description>Positive supply voltage</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector15pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector3" name="Q4" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" name="Q5" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" name="Q6" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" name="Q7" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" name="GND" type="male">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" name="Q7'" type="male">
            <description>Serial Out</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" name="MR" type="male">
            <description>Master Reclear, active low</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector10" name="SH_CP" type="male">
            <description>Shift register clock pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector11" name="ST_CP" type="male">
            <description>Storage register clock pin (latch pin)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" name="OE" type="male">
            <description>Output enable, active low</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" name="Q1" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="Q2" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" name="DS" type="male">
            <description>Serial data input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector14" name="Q0" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="Q3" type="male">
            <description>Output Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>