<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.3.9b.10.15.3559" moduleId="a975d1270bd55d6fc3916947793f1a57">
    <version>4</version>
    <author>Tuomo Tammenpää</author>
    <title>RFID Reader</title>
    <label>RFID</label>
    <date>2009-10-25</date>
    <tags>
        <tag>rfid</tag>
        <tag>id12</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">RFID reader</property>
    </properties>
    <description>Simple RFID reader module with internal antenna</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/rfid_reader_id12.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/rfid_reader_id12.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/rfid_reader_id12.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/rfid_reader_id12.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="copper1"/>
            </layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector type="male" id="connector2pin_10" name="+5V">
            <description>Power</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_10" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_10terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_10" layer="schematic" terminalId="connector2pin_10terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_10_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_10_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_1" name="RES">
            <description>Reset Bar</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_1" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_1" layer="schematic" terminalId="connector2pin_1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_1_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_1_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_2" name="ANT0">
            <description>Antenna</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_2" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_2" layer="schematic" terminalId="connector2pin_2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_2_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_2_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_3" name="ANT1">
            <description>Antenna</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_3" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_3" layer="schematic" terminalId="connector2pin_3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_3_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_3_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_4" name="CP">
            <description>Card Present</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_4" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_4terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_4" layer="schematic" terminalId="connector2pin_4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_4_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_4_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_5" name="Future">
            <description>For future use</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_5" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_5terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_5" layer="schematic" terminalId="connector2pin_5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_5_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_5_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_6" name="+/-">
            <description>Format Selector</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_6" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_6terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_6" layer="schematic" terminalId="connector2pin_6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_6_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_6_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_7" name="D1">
            <description>Data Pin 1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_7" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_7terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_7" layer="schematic" terminalId="connector2pin_7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_7_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_7_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_8" name="D0">
            <description>Data Pin 0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_8" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_8terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_8" layer="schematic" terminalId="connector2pin_8terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_8_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_8_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2pin_9" name="LED">
            <description>LED / Beeper</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2pin_9" layer="breadboard" terminalId="connector2pin_9terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2pin_9" layer="schematic" terminalId="connector2pin_9terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin_9_" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin_9_" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector type="male" id="connector2" name="GND">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p svgId="connector2" layer="breadboard" terminalId="connector2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p svgId="connector2" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
                    <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
