<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.7.2b' moduleId='SparkFun-Connectors-M05-SMD2'>
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Connectors' M05 SMD2 -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>JP</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>&lt;b&gt;Header 5&lt;/b&gt;
Standard 5-pin 0.1 header. Use with straight break away headers (SKU : PRT-00116), right angle break away headers (PRT-00553), swiss pins (PRT-00743), machine pins (PRT-00117), and female headers (PRT-00115). Molex polarized connector foot print use with SKU : PRT-08230 with associated crimp pins and housings.</description>
<title>Header 5</title>
<tags>
<tag>SMD2</tag>
<tag>M05</tag>
<tag>1X05-1MM-RA</tag>
</tags>
<properties>
<property name='package'>1x05-1mm-ra</property>
<property name='family'>sparkfun Pin Header</property>
<property name='variant'>smd2</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/sparkfun-connectors_1x05-1mm-ra_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/generic_female_pin_header_5_100mil_10thin_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/sparkfun-connectors_1x05-1mm-ra_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='icon/1x05-1mm-ra.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector0' type='male' name='1'>
<description>1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='2'>
<description>2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='male' name='3'>
<description>3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector4pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='male' name='4'>
<description>4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector5pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector6' type='male' name='5'>
<description>5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector6pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector6pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>
