<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.5.2b.02.18.4756' moduleId='LSM303 breakout board-v11'>
<version>4</version>
<date>2011-07-08</date>
<author>SparkFun</author>
<description>&lt;p&gt;


	&lt;strong&gt;Description:&lt;/strong&gt; The LSM303DLH is a triple axis accelerometer combined with a triple axis magnetic sensor. This breakout board uses the LSM303DLH to give a you the data you need to feed into a microcontroller and calculate tilt-compensated output.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;


	&lt;strong&gt;Features:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;


&lt;ul&gt;


	&lt;li&gt;


		+- 2/4/8 g dynamically selectable full-scale&lt;/li&gt;


	&lt;li&gt;


		+-1.3 to +- 8.1 gauss magnetic field full-scale&lt;/li&gt;


	&lt;li&gt;


		16-bit data out&lt;/li&gt;


	&lt;li&gt;


		I2C interface&lt;/li&gt;


	&lt;li&gt;


		Embedded self-test&lt;/li&gt;


&lt;/ul&gt;


&lt;p&gt;


	&lt;strong&gt;Documents:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;


&lt;ul&gt;


	&lt;li&gt;


		&lt;a href=&quot;http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Magneto/LSM303%20breakout%20board-v11.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Schematic&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;


	&lt;li&gt;


		&lt;a href=&quot;http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Magneto/LSM303 breakout board-v11.zip&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Eagle Files&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;


	&lt;li&gt;


		&lt;a href=&quot;http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Magneto/LSM303%20Datasheet.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Datasheet&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;


	&lt;li&gt;


		&lt;a href=&quot;http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Magneto/Tilt%20Compensated%20Compass.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Application Notes&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;


&lt;/ul&gt;</description>
<title>LSM303 Breakout Board - Tilt-Compensated Compass</title>
<url>http://www.sparkfun.com/products/9810</url>
<tags>
<tag>Compass</tag>
<tag>Magnetometer</tag>
<tag>Magnet</tag>
</tags>
<properties>
<property name='family'>Magnetometer Breakout</property>
<property name='Tilt Compensated'>Yes</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/LSM303 breakout board-v11_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/LSM303 breakout board-v11_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/LSM303 breakout board-v11_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
<layer layerId='copper0'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/LSM303 breakout board-v11_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector16' type='male' name='SCL_M'>
<description>SCL_M</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector16pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector16pin' terminalId='connector16terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector16pad'/><p layer='copper1' svgId='connector16pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector17' type='male' name='SDA_M'>
<description>SDA_M</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector17pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector17pin' terminalId='connector17terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector17pad'/><p layer='copper1' svgId='connector17pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector18' type='male' name='DRDY'>
<description>DRDY</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector18pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector18pin' terminalId='connector18terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector18pad'/><p layer='copper1' svgId='connector18pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector19' type='male' name='SA0'>
<description>SA0</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector19pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector19pin' terminalId='connector19terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector19pad'/><p layer='copper1' svgId='connector19pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector20' type='male' name='VCC'>
<description>VCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector20pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector20pin' terminalId='connector20terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector20pad'/><p layer='copper1' svgId='connector20pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector21' type='male' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector21pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector21pin' terminalId='connector21terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector21pad'/><p layer='copper1' svgId='connector21pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector22' type='male' name='INT2'>
<description>INT2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector22pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector22pin' terminalId='connector22terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector22pad'/><p layer='copper1' svgId='connector22pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector23' type='male' name='INT1'>
<description>INT1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector23pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector23pin' terminalId='connector23terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector23pad'/><p layer='copper1' svgId='connector23pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>
