<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.3.5b.07.02.3238" moduleId="4321DEAB24_ST">
    <version replacedby="arduino_Uno_Rev3">4</version>
    <title>Arduino</title>
    <label>Arduino</label>
    <date>2009-05-04</date>
    <tags>
        <tag>Arduino</tag>
        <tag>Duemilanove</tag>
        <tag>Diecimila</tag>
        <tag>NG</tag>
        <tag>microcontroller</tag>
        <tag>fritzing core</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">/obsolete/Microcontroller Board (Arduino)</property>
        <property name="processor">ATmega</property>
        <property name="variant">Arduino</property>
    </properties>
    <description>The awesome Arduino microcontroller</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/arduino_diecimila.svg">
                <layer layerId="icon" />
            </layers>
        </iconView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/schematic-arduino-diecimila.svg">
                <layer layerId="schematic" />
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/pcb-arduino-diecimila-fp.svg">
                <layer layerId="copper0" />
            <layer layerId="copper1" /></layers>
        </pcbView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/controller_arduino_diecimila.svg">
                <layer layerId="breadboardbreadboard" />
            </layers>
        </breadboardView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector15" name="D0RX" replacedby="D0/RX" type="female">
            <description>Digital I/O 0 / Serial Recieve</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector15pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector15pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector15pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector7" name="D8" replacedby="D8 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O 8</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector7pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector16" name="RST" replacedby="connector85" type="female">
            <description>Reset</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector16pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector16pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector16pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector8" name="D7" replacedby="D7 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O 7</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector8pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector8pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector17" name="3V3" replacedby="connector86" type="female">
            <description>+3.3V DC</description>
            <erc etype="VCC" ignore="ifUnconnected">
                <voltage value="3.3" />
                <current flow="source" valueMax="0.1" />
            </erc>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector17pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector17pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector17pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector9" name="D6" replacedby="D6 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O 6</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector9pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector9pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector9pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector18" name="+5V" replacedby="connector87" type="female">
            <description>+5 V Regulated DC</description>
	          <erc etype="VCC" ignore="ifUnconnected">
                <voltage value="5.0" />
                <current flow="source" valueMax="0.4" />
            </erc>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector18pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector18pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" name="GND" replacedby="connector88" type="female">
            <description>Ground</description>
	          <erc etype="ground" ignore="ifUnconnected">
                <current flow="sink" valueMax="0.1" />
            </erc>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector19pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector19pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" name="GND" replacedby="connector89" type="female">
            <description>Ground</description>
            <erc etype="ground" ignore="ifUnconnected">
              <current flow="sink" valueMax="0.1" />
            </erc>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector20pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector20pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" name="VIN" replacedby="VIN" type="female">
            <description>DC Supply Voltage Input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector21pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector21pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector22" name="A0" replacedby="A0" type="female">
            <description>Analog Input 0</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector22pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector22pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector23" name="A1" replacedby="A1" type="female">
            <description>Analog Input 1</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector23pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector23pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector24" name="A2" replacedby="A2" type="female">
            <description>Analog Input 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector24pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector24pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector24pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector25" name="A3" replacedby="A3" type="female">
            <description>Analog Input 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector25pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector25pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector25pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector26" name="A4" replacedby="A4/SDA" type="female">
            <description>Analog Input 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector26pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector26pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector26pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector27" name="A5" replacedby="A5/SCL" type="female">
            <description>Analog Input 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector27pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector27pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector27pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector0" name="aref" replacedby="AREF" type="female">
            <description>aref</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector0pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector1" name="GND" replacedby="connector58" type="female">
            <description>Ground</description>
            <erc etype="ground" ignore="ifUnconnected">
              <current flow="sink" valueMax="0.1" />
            </erc>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector1pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin" /></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="D13" replacedby="connector56" type="female">
            <description>Digital I/O 13</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector2pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector10" name="D5" replacedby="D5 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O 5</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector10pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector10pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector10pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector3" name="D12" replacedby="connector55" type="female">
            <description>Digital I/O 12</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector3pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector11" name="D4" replacedby="D4 PWM/SS1" type="female">
            <description>Digital I/O 4</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector11pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector11pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector11pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector4" name="D11" replacedby="connector54" type="female">
            <description>Digital I/O 11</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector4pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector12" name="D3" replacedby="D3 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O 3</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector12pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector12pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector13" name="D2" replacedby="D20/SDA3" type="female">
            <description>Digital I/O 2</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector13pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector13pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector5" name="D10" replacedby="connector53" type="female">
            <description>Digital I/O 10</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector5pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector6" name="D9" replacedby="D9 PWM" type="female">
            <description>Digital I/O 9</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector6pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
        <connector id="connector14" name="D1TX" replacedby="connector62" type="female">
            <description>Digital I/O 1 / Serial Transmit</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboardbreadboard" svgId="connector14pin" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector14pin" />
                <p layer="copper1" svgId="connector14pin" /></pcbView>
            </views>
        <erc ignore="ifUnconnected" /></connector>
    </connectors>
  <buses>
    <bus id="ground">
      <nodeMember connectorId="connector1" />
      <nodeMember connectorId="connector19" />
      <nodeMember connectorId="connector20" />
    </bus>
  </buses>
</module>